Troškovnik školski namještaj  - stolice i stolovi
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Sva oprema treba biti izvedena prema specifikaciji, a ukoliko troškovnikom nisu opisane sve potrebne karakteristike prije nuđenja pojedinog elementa Ponuditelj je dužan konzultirati naručitelja. Kada nije specificirana završna obrada pojedinih elemenata opreme, ponuditelj je dužan prije izrade dostaviti naručitelju uzorke mogućih obrada ili na drugi način osigurati uvid i izbor.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Dopremljenu opremu Ponuditelj je dužan montirati i postaviti na za to projektom predviđeno mjesto. Prije montaže dužan je pregledati dostavljene dijelove i prekontrolirati da nemaju oštećenja. Oštećeni dijelovi i elementi ne smiju se ugraditi već ih je Ponuditelj dužan zamijeniti o svom trošku ili trošku isporučioca opreme. Ambalažu od opreme Izvoditelj je dužan otpremiti o svom trošku na gradsku planirku.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Jediničnom cijenom treba obuhvatiti dobavu i dostavu potrebnog namještaja, montažu na mjesto ugradnje sa svim potrebnim spojnim i ovjesnim materijalom. 
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1.
	
Školske klupe  

Dimenzije gornja ploha: 140cm x 60cmx75
Debljina plohe, iveral: 25 do 35mm
Kantirano: DA ABS trakom d=2mm
Boja plohe: svijetlo siva ili boja bukve
Visina klupe: 75cm 
Konstrukcija: Metalna-nosiva
ČN nosivi profil (dimenzije - nogice): 35mm x 35mm
Materijal konstrukcije: čelični profil
Premaz konstrukcije: mat sivi ili crni lak.

U cijenu stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina.
Obračun po isporučenom i montiranom komadu.
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3.
	
Stolice  
Mjesto postave - predavaona.

Dobava i postava stolica s naslonom u komadu, osnovna konstrukcija metalna, sjedalo i naslon drvo, postolje 4 noge; metalni dijelovi-mat crna boja.
Sjedište:
oblikovani uslojeni drveni furnir, brezov furnir, prozirni akrilni lak

Podokvir: čelik, epoksidni/poliesterski premaz u prahu.

U cijenu stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina.
Obračun po isporučenom i postavljenom komadu.
	


















25
	
	
	

	
	
UKUPNO
	
	
	
	



